**Тендер №: ZOL-1 «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Золочів Львівської області»**

**Зміни №1 до Тендерної документації.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | № Посиланняна тендернудокументацію | Оригінальний текст | Змінений текст |
| 1 | Розділ I. Інструкції для Учасників тендеруПрейскурант №2: Супутні виконувані роботи  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Одиниця** | **К-сть** |
| I | II |  | IV |
| 1 | Розробка проектно - кошторисної документації для «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Золочів Львівської області», експертний звіт та авторський нагляд | Од. | 1  |
| 2 | Демонтаж світильників з існуючими лампами різного типу  | Од. | 444 |
| 3 | Монтаж вуличних світильників LED  | Од. | 645 |
| 4 | Демонтаж/Монтаж кронштейна  | Од. | 444 |
| 5 | Демонтаж існуючого проводу АС25, м | м | 14 000 |
| 6 | Монтаж проводу СІП повітряним методом | Од. | 14 000 |
| 7 | Розробка ґрунту, влаштування трубопроводів з ПЕ труб діам. 50 мм до 1 шт., засипка траншеї | Од. | 4 030 |
| 8 | Влаштування проколу методом продавлювання без розроблення ґрунту, 6м | Од. | 10 |
| 9 | Протягування кабелів у прокладених трубах, блоках і коробах | Од. | 5 130 |
| 10 | Влаштування з/б фундаменту та монтаж металевої опори з кронштейном | Од. | 160 |
| 11 | Монтаж коробки розподільчої | Од. | 160 |
| 12 | Монтаж контуру захисного заземлення з/б електроопор | Од. | 140 |
| 13 | Монтаж контуру захисного заземлення металевої опори | Од. | 160 |
| 14 | Монтаж шафи управління | Од. | 9 |
| 15 | Монтаж GSM терміналів системи управління | к-т | 9 |
| 16 | Монтаж обмежувачів перенапруги на лінії | шт. | 38 |
| 17 | Монтаж диспетчерського пункту | Од. | 1 |
| 18 | Прорідження та вивезення гілля дерев | Од. | 45 |
| 19 | Утилізація демонтованих ламп | Од. | 444 |
| 20 | Демонтаж світильників з існуючими лампами різного типу  | Од. | 444 |
| 21 |  Інші затрати, не передбачені цією відомістю (якщо є, вказати, які саме) |  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Одиниця** | **К-сть** |
| I | II |  | IV |
| 1 | Розробка проектно - кошторисної документації для «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Золочів Львівської області», експертний звіт та авторський нагляд | Од. | 1  |
| 2 | Демонтаж світильників з існуючими лампами різного типу  | Од. | 444 |
| 3 | Монтаж вуличних світильників LED  | Од. | 645 |
| 4 | Демонтаж/Монтаж кронштейна  | Од. | 444 |
| 5 | Демонтаж існуючого проводу АС25, м | м | 14 000 |
| 6 | Монтаж проводу СІП повітряним методом | Од. | 14 000 |
| 7 | Розробка ґрунту, влаштування трубопроводів з ПЕ труб діам. 50 мм до 1 шт., засипка траншеї | Од. | 4 030 |
| 8 | Влаштування проколу методом продавлювання без розроблення ґрунту, 6м | Од. | 10 |
| 9 | Протягування кабелів у прокладених трубах, блоках і коробах | Од. | 5 130 |
| 10 | Влаштування з/б фундаменту та монтаж металевої опори з кронштейном | Од. | 160 |
| 11 | Монтаж коробки розподільчої | Од. | 160 |
| 12 | Монтаж контуру захисного заземлення з/б електроопор | Од. | 140 |
| 13 | Монтаж контуру захисного заземлення металевої опори | Од. | 160 |
| 14 | Монтаж шафи управління | Од. | 9 |
| 15 | Монтаж GSM терміналів системи управління | к-т | 9 |
| 16 | Монтаж обмежувачів перенапруги на лінії | шт. | 38 |
| 17 | Монтаж диспетчерського пункту | Од. | 1 |
| 18 | Прорідження та вивезення гілля дерев | Од. | 45 |
| 19 | Утилізація демонтованих ламп | Од. | 444 |
| 20 |  Інші затрати, не передбачені цією відомістю (якщо є, вказати, які саме) |  |  |

 |

Актуальна версія форми тендерної документації «Прейскурант №2: Супутні виконувані роботи» для заповнення учасниками тендеру надається окремо, в форматі ексель-файлу.